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	Die wichtigsten Sicherheits- und Verhaltensregeln für unseren Betrieb:

	Playlist Filmsequenzen
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	Hauptgefahren
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	Verletzungen durch das Sägeblatt
Verletzungen durch wegfliegende Werkstück- und Werkzeugteile
Erkrankungen wegen Lärm und Holzstaub

	Sicherheitsregeln
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	Wir bedienen die Maschine nur, wenn wir dafür instruiert sind.
Wir arbeiten gemäss dem Merkblatt «So arbeiten Sie sicher an der Tischkreissäge» und den Filmen «Holz sicher- und effizient bearbeiten».
Wir arbeiten immer mit abgesenkter Schutzhaube.
Wir greifen nicht in den Gefahrenbereich des rotierenden Sägeblatts, halten einen Sicherheitsabstand von mindestens einer Faustbreite ein und verwenden wenn nötig die Stosshölzer.
Wir entfernen schmale Werkstücke in der Nähe des Sägeblattes nie von Hand.
Wir verwenden bei schräg gestelltem Sägeblatt die breite Schutzhaube.
Wir arbeiten immer mit korrekt eingestelltem Spaltkeil.
Ist mit Splitterwurf zu rechnen, tragen wir eine Schutzbrille (z.B. beim Schneiden von Kunststoff, Alu).

	Informationen


	Checkliste: «Tischkreissäge», www.suva.ch/67002.d
Merkblatt: «So arbeiten Sie sicher an der Tischkreissäge», www.suva.ch/44023.d
Filme: «Holz sicher- und effizient bearbeiten», www.suva.ch/holzbearbeitung
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